SIA “Valmieras ūdens” testēšanas laboratorija
IESNIEGUMS PARAUGU TESTĒŠANAI

	Aizpilda pasūtītājs

	Pasūtītājs:
Juridiskā persona, reģistrācijas Nr.
Privātpersona, personas kods
	

	Adrese:
	

	Tālrunis:
	

	E-pasts:
	

	Objekts:
Nosaukums, adrese
	

	Parauga ņemšanas datums, laiks:
	

	Parauga ņēmējs:
	

	Nr. p.k. 
	Parauga ņemšanas vieta
	Parauga veids
	Trauka Nr.
	Trauka veids
	Parauga daudzums
	Nosakāmie rādītāji

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Testēšanas metodes, t. sk. neakreditētās un nestandartizētās, saskaņotas ar pasūtītāju.

	Analīzes mērķis
	□ kvalitātes kontrole
□ cits

	Parauga ņemšanas plāns:
	□ saskaņā ar pieteikumu
□ saskaņā ar līgumu Nr.________

	Rēķinu un testēšanas pārskatu vēlos saņemt:        □ pa e-pastu
□ pa pastu
□ laboratorijā
□ klientu daļā Rūpniecības ielā 50
Klients piekrīt, ka rēķins tiek sagatavots elektroniski un derīgs bez paraksta.

	Parauga atlikumu:
	□ iznīcināt laboratorijā
□ atgriezt pasūtītājam

	Paraugu nodeva:
Vārds, uzvārds, paraksts



	Aizpilda laboratorijā

	Nr.
p.k.
	Parauga identifikācijas Nr.
	Neatbilstības vai novirzes no normālā parauga stāvokļa, ja tādas konstatētas/ parauga temperatūra (°C)

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	Papildus informācija*:
*aizpilda, ja tas nepieciešams

	Paraugu pieņēma:
vārds, uzvārds, paraksts, datums, laiks




	

Nav nepieciešams izdrukāt
Nosakāmie rādītāji:
	Standarts
	Nosakāmais rādītājs
	A/ N#

	
	Notekūdens, virszemes ūdens
	Dzeramais ūdens, pazemes ūdens
	Dūņas
	

	ISO 15705:2002
	Ķīmiskais skābekļa patēriņš (ĶSP)
	
	
	A

	LVS EN 872: 2007
	Suspendētās vielas 
	
	
	A

	LVS ISO 7150/1:1984
	N/NH4 
	Amonija joni
	
	A

	LVS EN ISO 5815-1:2020
	Bioloģiskais skābekļa patēriņš (BSP5)
	
	
	A

	LVS EN 1899-2:1998
	
	
	
	

	LVS EN ISO 10523:2012
	Vides reakcija (pH)
	Vides reakcija (pH)
	
	A

	LVS EN 27888:1993
	Elektrovadītspēja (EVS)
	Elektrovadītspēja (EVS)
	
	A

	LVS EN ISO 6878:2005 p.7.
	Kopējais fosfors (Pkop.)
	
	
	A

	LVS EN ISO 6878:2005 p.4.
	P/PO4
	
	
	A

	LVS ISO 6332:2000
	
	Kopējā dzelzs (Fekop.)
	
	A

	APHA Stand. Method 4500 NO3 – B
	Kopējais slāpeklis (Nkop)
	
	
	A

	LVS 339: 2001
	N/NO3 
	Nitrātjoni
	
	A

	LVS ISO 6777:1984
	N/NO2
	Nitrītjoni
	
	A

	HACH method 8149:2017
	
	Mangāns (Mn)
	
	A

	LVS EN 12880:2006
	
	
	Dūņu sausna un mitrums
	A

	LVS ISO 9297:2000
	
	Hlorīdi
	
	A

	LVS EN ISO 8467:2000
	
	Permanganāta indekss
	
	A

	LVS ISO 6059:1984
	
	Kopējā cietība
	
	A

	LVS EN ISO 9308-2:2014
	
	Koliformas baktērijas un E.coli
	
	A

	Metode UBA-BE-076, aprēķins
	Brīvais amonjaks (NH3)
	
	
	A

	LVS EN ISO 5814:2013
	Izšķīdušais skābeklis
	
	
	N

	LVS EN ISO 7887:2012
	
	Ūdens krāsainība
	
	N

	GOST R 57164-2016
	
	Garša, smarža
	
	N

	LVS EN ISO 7027-1:2021
	
	Duļķainība
	
	N

	LVS EN ISO 9963-1:2001
	
	Kopējā un kompozītā sārmainība
	
	N

	LVS EN ISO 9963-1:2001
	
	Hidrogenkarbonāti
	
	N

	APHA 4500-SO4 2- E
	
	Sulfātjoni (SO4-)
	
	N

	LVS ISO 6058:1984
	
	Kalcija joni (Ca2+)
	
	N

	ISO 6059:1984, ISO 6058:1984, aprēķins
	
	Magnija joni (Mg2+)
	
	N

	Chlorine (34), WTW
	
	Aktīvais hlors
	
	N

	APHA Stand. Method 2540 C
	Kopējās izšķīdušās vielas
	
	
	N

	LVS EN 17183:2019
	
	
	Dūņu blīvums
	N

	LVS ISO 7875-1:1996
	Anjonās virsmas
aktīvās vielas, SVAV anjoni
	
	
	A@

	LVS EN ISO 9377-2:2001
	Naftas produktu
ogļūdeņražu indekss
	
	
	A@






























#A – metode laboratorijā ir akreditēta; N – metode laboratorijā nav akreditēta
@ rādītājs tiek noteikts SIA “Vides Audits” laboratorijā
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